**ΙFTM TOP RESA – STAND GNTO (PARIS 26-29/09/2017**

**ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ**

**BANNER STRIPS** : ΤΜ Χ 3, διαστ : 3.00\*0.60 (φωτογραφίες από ΕΟΤ)

Συνεχόμενη εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολλημένο σε γαλακτερό plexy glass. Τοποθετείται στις εξωτερικές όψεις των κλειστών χώρων και σε ύψος 1.30 από το δάπεδο. Οι φωτογραφίες υποδεικνύονται από τον ΕΟΤ.

**ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:** ΤΜΧ 8: Από αυτά τα 4 έχουν διαστ : 1.25\*3.00μ. και τα άλλα 4 έχουν διαστάσεις 1.25\*2.26μ. Οι φωτογραφίες υποδεικνύονται από τον ΕΟΤ.

**ΛΟΓΟΤΥΠΑ**

**«GREECE all time classic»** : ΤΜΧ 5 (στις όψεις κλειστών χώρων με διαστ. 3.)

βασικό λογότυπο στις όψεις των κλειστών χώρων, πάντα πάνω δεξιά στοίχιση, λευκά ανάγλυφα γράμματα (εξέχουν 2-5 εκ) κατασκευή laser cut σε pvc

Η λέξη «GREECE» ύψος γραμμάτων 27 εκ, οι λέξεις «all time classic» ύψος γραμμάτων 6 εκ.

**«GREECE all time classic» σε τετράγωνο πλαίσιο** : ΤΜΧ 1, διαστ: 1,20 \* 1,10 μ. Ύψος

**“GREECE”** (ΤΜ Χ 12)

Λογότυπο που τοποθετείται στην top κατασκευή, ανάγλυφα γαλάζια γράμματα, ύψος γραμμάτων 20 εκ. (κεφαλαία), στοίχιση ΚΕΝΤΡΟ

**«**[**www.visitgreece.gr**](http://www.visitgreece.gr)**»** (ΤΜΧ 2): τοποθετείται πάνω από video wall πίσω από την υποδοχή και πάνω από την οθόνη που βρίσκεται σε πλευρά της αποθήκης, ύψος γραμμάτων 15εκ.

**«Greek National Tourism Organisation»** (ΤΜΧ 1)

Λογότυπο ΕΟΤ που τοποθετείται στο σόκορο του πάγκου υποδοχής, ανάγλυφα γαλάζια γράμματα, ύψος γραμμάτων 8 εκ. (τα κεφαλαία), κεντρική στοίχιση στην αγγλική γλώσσα .

**«**[**www.visitgreece.gr**](http://www.visitgreece.gr)**»** (ΤΜΧ 1)

Λογότυπο ΕΟΤ που τοποθετείται στον κύβο αποθήκευσης δίπλα από τον πάγκο υποδοχής, ανάγλυφα λευκά γράμματα, ύψος γραμμάτων 8 εκ., κεντρική στοίχιση

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ** (πέραν του γενικού φωτισμού περιπτέρου)

Όλα τα παρακάτω φωτιστικά σώματα να είναι επαγγελματικού τύπου, θερμού λευκού φωτισμού.

Χωνευτά σποτ φωτισμού (ευρέου φάσματος) με προβολέα ιωδίνης 150w : ΤΜΧ 8 κάτω από τους προβόλους των top κατασκευών (BUILD SPOTS 12)

Εξωτερικοί προβολείς λευκού χρώματος με προβολέα ιωδίνης 400 w : ΤΜΧ 32 αναρτημένοι στις πάνω πλευρές των τόπ κατασκευών με διεύθυνση προς τα κάτω (FLOODLIGHTS 32)

Εξωτερικοί μικροί προβολείς λευκού χρώματος με προβολέα ιωδίνης: ΤΜΧ 16 αναρτημένοι πάνω από το λογότυπο «GREECE» στις πάνω πλευρές των τοπ κατασκευών με διεύθυνση προς το λογότυπο και προς τα κάτω ( SMALL FLOODLIGHTS 16)

Κρυφός φωτισμός (HIDDEN LIGHT LED RIBBON WHITE LIGHT) στις τοπ κατασκευές γύρω από τις φωτογραφίες προκειμένου να φωτίζονται τα αναρτημένα θέματα – φωτογραφίες (62 μέτρα περίπου).

Κρυφός φωτισμός με led strips 12v υψηλής απόδοσης (φως θερμό λευκό) : 3 μ. για υποδοχή και 1,20 Χ τον τελικό αριθμό συνεκθετών

Κάτω από τον πάγκο υποδοχής και στα διαχωριστικά των γραφείων συνεκθετών (βλέπε «Γραφείο συνεκθέτη»)

Βλέπε σχέδια «DETAILS and DIM.TOP STRUCTURE OVER MEETING ROOM» & « DETAILS and DIM.TOP STRUCTURE OVER STORAGE»,«PLAN GENERAL ΓΕΝΙΚ.», «PLAN LIGHTING KAT.» & «HIDDEN LIGHTING EXAMPLE 2».

**ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & MEETING ROOM**

Σποτ ιωδίνης 75 w : ΤΜΧ 16 (κατά προτίμηση λαμπτήρες **LED** για λιγότερη θερμότητα χώρου)

Αναρτημένα από ένα καδρόνι στο μέσον της οροφής του κάθε κλειστού χώρου, να προβλεφθεί διακόπτης κοντά στην πόρτα

**ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**

Χρήση video wall από συνένωση τεσσάρων (4) οθονών PLASMA 42 inches, το οποίο θα τοποθετηθεί πίσω από την reception του ΕΟΤ

Μια οθόνη PLASMA 79'' με υποδοχή USB και HDMI, φορητό υπολογιστή (laptop) με πρόγραμμα παρουσιάσεων (powerpoint), καλώδιο HDMI, μηχάνημα προβολής CD και DVD, ενός μικρού φορητού μικροφώνου(αν ζητηθεί).