CANNES – STAND GNTO

**ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ**

Banner με φωτογραφία τοπίου 1,70\*0,50 : ΤΜΧ 4, (φωτογραφίες από ΕΟΤ)

Συνεχόμενη εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολλημένο σε γαλακτερό plexy glass. Τοποθετείται στις εξωτερικές όψεις των κλειστών χώρων και σε ύψος 1.20 από το δάπεδο

Banner με φωτογραφία τοπίου 1,40\*0,40 : ΤΜΧ 2, (φωτογραφίες από ΕΟΤ)

Συνεχόμενη εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολλημένο σε γαλακτερό plexy glass. Τοποθετείται στις εξωτερικές όψεις των κλειστών χώρων και σε ύψος 1.20 από το δάπεδο

Banner αναρτημένα από δοκάρια :ΤΜΧ 2, διαστ : 1,80\*0,60 (φωτογραφίες από ΕΟΤ στις 2 όψεις)

Εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολλημένο σε sandwich πολυστερίνης τύπου K mount.

**ΛΟΓΟΤΥΠΑ**

«GREECE all time classic» : ΤΜΧ 4

βασικό λογότυπο στις όψεις των κλειστών χώρων και πάνω από banner 1,70\*0,50, δεξιά στοίχιση, λευκά ανάγλυφα γράμματα (εξέχουν 2-5 εκ) κατασκευή laser cut σε pvc

Η λέξη «GREECE» ύψος γραμμάτων 20 εκ, οι λέξεις «all time classic» ύψος γραμμάτων 4 εκ.

«GREECE all time classic» σε τετράγωνο πλαίσιο : ΤΜΧ 2, διαστ: 0.90 \* 0.90 μ.

“Ministry of Tourism

Greek National Tourism Organisation” : τοποθετείται κάτω από το λογότυπο «GREECE all time classic» σε τετράγωνο πλαίσιο, κεντρική στοίχιση, ύψος γραμμάτων κεφαλαίων 7 εκ.

Τοποθετείται στην υποδοχή (στην όψη αποθήκης) και σε ύψος 1,20 από το δάπεδο

“Greek National Tourism Organisation” (ΤΜΧ 1)

Λογότυπο ΕΟΤ που τοποθετείται στο σόκορο του πάγκου υποδοχής, ανάγλυφα γαλάζια γράμματα, ύψος γραμμάτων 7 εκ. (τα κεφαλαία), κεντρική στοίχιση

«[www.visitgreece.gr](http://www.visitgreece.gr)» (ΤΜΧ 1)

Λογότυπο ΕΟΤ που τοποθετείται στον κύβο αποθήκευσης δίπλα από τον πάγκο υποδοχής, ανάγλυφα λευκά γράμματα, ύψος γραμμάτων 7 εκ., κεντρική στοίχιση

“GREECE” (ΤΜΧ 4)

Λογότυπο που τοποθετείται στα οριζόντια δοκάρια του περιστυλίου, ανάγλυφα γαλάζια γράμματα, ύψος γραμμάτων 20 εκ. (κεφαλαία), στοίχιση όπως φαίνεται στις εικόνες 3D

“architecture” (ΤΜΧ 1) “culture” (ΤΜΧ 1),

Τοποθετούνται πάνω από τις οθόνες προβολών, ανάγλυφα λευκά γράμματα, ύψος γραμμάτων 13 εκ. πεζοί χαρακτήρες, κεντρική στοίχιση

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ** (πέραν του γενικού φωτισμού περιπτέρου)

Όλα τα παρακάτω φωτιστικά σώματα να είναι επαγγελματικού τύπου, θερμού λευκού φωτισμού.

Χωνευτό σποτ με προβολέα 150w : ΤΜΧ 8 κάτω από τα δοκάρια (βλέπε σχέδιο)

Εξωτερικό σποτ λευκού χρώματος με προβολέα 400 w : ΤΜΧ 8

Αναρτημένο στην πάνω πλευρά της κολώνας με διεύθυνση φωτισμού **προς τα κάτω**

Κρυφός φωτισμός με led strips 12v υψηλής απόδοσης (φως θερμό λευκό) : 3 μ. για υποδοχή και 1,20\*19=22.80 μ.--> συνολο 25.80 μ.

Κάτω από τον πάγκο υποδοχής και στα διαχωριστικά των γραφείων συνεκθετών (βλέπε σχέδιο συνεκθέτη)

**Φωτισμός κλειστού χώρου αποθήκης**

Σποτ 75 w : ΤΜΧ 4

Αναρτημένα από ένα καδρόνι στο μέσον της οροφής του κάθε κλειστού χώρου, να προβλεφθεί διακόπτης κοντά στην πόρτα

**Φωτογραφίες που θα υποδεικνύονται από ΕΟΤ**

Φωτογραφίες για banners διαστ. 1.70 \* 0,50 : ΤΜΧ 4

Φωτογραφίες τοπίου διαστ 1,40\*0,70 : ΤΜΧ 2

Φωτογραφίες για banner από δοκάρια 1,80\*0,60 : ΤΜΧ 4