MATKA – STAND GNTO - 2018

**ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ**

**BANNER STRIPS** : ΤΜΧ 1 διαστ: 2,60\*0,70 (φωτογραφίες από ΕΟΤ)

Συνεχόμενη εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολλημένο σε γαλακτερό plexy glass. Τοποθετείται στις εξωτερικές όψεις των κλειστών χώρων και σε ύψος 1.30 από το δάπεδο. Οι φωτογραφίες υποδεικνύονται από τον ΕΟΤ

**ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:** ΤΜΧ 4: διαστ : 3.00\*1.20μ.

Οι φωτογραφίες υποδεικνύονται από τον ΕΟΤ.

**ΛΟΓΟΤΥΠΑ**

«GREECE all time classic» : ΤΜΧ 2 (στις όψεις κλειστών χώρων με διαστ. 3.)

βασικό λογότυπο στις όψεις των κλειστών χώρων, πάντα πάνω δεξιά στοίχιση, λευκά ανάγλυφα γράμματα (εξέχουν 2-5 εκ) κατασκευή laser cut σε pvc

Η λέξη «GREECE» ύψος γραμμάτων 27 εκ, οι λέξεις «all time classic» ύψος γραμμάτων 6 εκ.

«GREECE all time classic» σε τετράγωνο πλαίσιο : ΤΜΧ 1, διαστ: 1,20 \* 1,10 μ. Ύψος

“GREECE” (ΤΜΧ 4)

Λογότυπο που τοποθετείται στην top κατασκευή, ανάγλυφα γαλάζια γράμματα, ύψος γραμμάτων 20 εκ. (κεφαλαία), στοίχιση ΔΕΞΙΑ

 “Greek National Tourism Organisation” (ΤΜΧ 1)

Λογότυπο ΕΟΤ που τοποθετείται στο σόκορο του πάγκου υποδοχής, ανάγλυφα γαλάζια γράμματα, ύψος γραμμάτων 8 εκ. (τα κεφαλαία), κεντρική στοίχιση

«[www.visitgreece.gr](http://www.visitgreece.gr)» (ΤΜΧ 1)

Λογότυπο ΕΟΤ που τοποθετείται στον κύβο αποθήκευσης δίπλα από τον πάγκο υποδοχής, ανάγλυφα λευκά γράμματα, ύψος γραμμάτων 8 εκ., κεντρική στοίχιση

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ** (πέραν του γενικού φωτισμού περιπτέρου)

Όλα τα παρακάτω φωτιστικά σώματα να είναι επαγγελματικού τύπου, θερμού λευκού φωτισμού.

**TOP KΑΤΑΣΚΕΥΗ**

(βλέπε σχέδιο «TOP STRUCTURE LIGHTING DETAILS & PLACEMENT OVER STORAGE»)

* Χωνευτά σποτ φωτισμού (ευρέος φάσματος)(BUILD SPOTS) με προβολέα ιωδίνης 150w : ΤΜΧ 10 κάτω από τους προβόλους της top κατασκευής
* Εξωτερικοί προβολείς λευκού χρώματος (ΒIG FLOOD LIGHTS) με προβολέα ιωδίνης 400 w : ΤΜΧ 12, αναρτημένοι στην πάνω πλευρά της κολώνας με διεύθυνση φωτισμού **προς τα κάτω**
* Εξωτερικοί μικροί προβολείς λευκού χρώματος (SMALL FLOOD LIGHTS) με προβολέα ιωδίνης: ΤΜΧ 8, αναρτημένοι πάνω από το λογότυπο «GREECE» στις πάνω πλευρές των τοπ κατασκευών με διεύθυνση προς το λογότυπο και προς τα κάτω
* Κρυφός φωτισμός (HIDDEN LIGHT LED RIBBON WHITE LIGHT) στις τοπ κατασκευές γύρω από τις φωτογραφίες προκειμένου να φωτίζονται τα αναρτημένα θέματα – φωτογραφίες.
* Κρυφός φωτισμός με led strips 12v υψηλής απόδοσης (φως θερμό λευκό) : 3 μ. για υποδοχή και 1,20\*τελικό αριθμό συνεκθετών

Κάτω από τον πάγκο υποδοχής και στα διαχωριστικά των γραφείων συνεκθετών (βλέπε σχέδιο συνεκθέτη)

Βλέπε σχέδια « GENERAL PLAN. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ-Model», «TOP STRUCTURE LIGHTING DETAILS & PLACEMENT OVER STORAGE», «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΨΗ κ ΟΨΗ», «example of lighting details. FOTISMOS», «HIDDEN LIGHTING EXAMPLE 2».

**ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ**

Σποτ ιωδίνης 75 w : ΤΜΧ 4 (κατά προτίμηση λαμπτήρες **LED** για λιγότερη θερμότητα χώρου)

Αναρτημένα από ένα καδρόνι στο μέσον της οροφής του κάθε κλειστού χώρου, να προβλεφθεί διακόπτης κοντά στην πόρτα

**ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**

Χρήση video wall από συνένωση τεσσάρων (4) οθονών, το οποίο θα τοποθετηθεί πίσω από την reception του ΕΟΤ

Μία οθόνη 79΄΄ (ή ανάλογων- με το χώρο –διαστάσεων) που θα τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά της αποθήκης.